**深圳中泰智丰智能家居项目**

**会议纪要**

**会议时间**：2016年9月8 日 星期四

**会议地点**：深圳市公司总部会议室

**会议主持**：马强业

**会议主题**：讨论智能家居网关功能

2016年9月8日下午，在深圳公司总部会议室对智能家居项目网关功能进行了讨论，随后参会人员就网关功能进行了讨论确认。

经研究，会议形成以下意见：

1. 网关需要有“撤防”、“布防”的功能；
2. 联动由传感器发起，并且一个传感器只允许有一个联动任务，联动任务可以是一个场景或是一个单独的可控制设备；
3. 设备需要有分组（区域）功能，可以将设备逻辑的分到一个组（区域）里，方便用户快速管理或是操作；
4. 网关、app、云端软件设计时要考虑时区。比如定时功能以网关当前所在地的时间为准；
5. 终端设备支持的情况下终端设备要有在线/离线状态；
6. 重要的提醒需要通过短信进行通知；
7. 网关需要有软件更新、日志收集功能；
8. app上要能查看当前在线的用户；
9. 软件设计时考虑一个用户有多个网关的情况，并且要有用户与网关解绑的功能；
10. 测试2.4G、5G路由器的连通性；
11. 用户权限中临时用户（在特定时间段内有网关的使用权限）在第二阶段设计时考虑；
12. 网关系统主要负责人为孙龙龙。陈川配合网关设计、开发；
13. 系统开发过程中重要的资料、功能需求或是Bug等须提交至公司禅道系统；

参会人员： 深圳公司总部：高述贤、张艳平、陈川、朱光铭、瞿敬勇、李新

西安云服务中心：马强业、孙龙龙